


Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | Vordere SAM-Steuereinheit | 50 |
| 201 | Vordere SAM-Steuereinheit | 40 |
| 202 | Alarmsirene ATA [EDW] / Abschleppschutz / Innenschutzsteuergerät (A205) | 5 |
| 203 | Gültig mit Getriebe 716: Steuergerät für elektrisches Lenkschloss | 20 |
| 204 | Diagnosestecker | 5 |
| 205 | Steuergerät für elektronisches Zündschloss | 7.5 |
| 206 | Analoge Uhr | 5 |
| 207 | Steuergerät für Klimatisierung | fünfzehn |
| 208 | Kombiinstrument | 7.5 |
| 209 | Klimaanlage Bediengerät Oberes Bedienfeld | 5 |
| 210 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 5 |
| 211 | AMG: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 25 |
| 212 | Stand 01.06.2016: Antennenumschalter für Telefon und stationär beheizt | 5 |
| 213 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 214 | AMG: Elektrisches Feststellbremssteuergerät | 30 |
| 215 | Schonen | - - |
| 216 | Handschuhfachlampe | 7.5 |
| 217 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
| 218 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
| 219 | Steuergerät für Gewichtssensorsystem (WSS) | 5 |
| 220 | Schonen | - - |
|  |  |  |
|  | **Relais** |  |
| F. | Relais, Schaltung 15R |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hybrid: Pyrofuse über Hochspannungs-Trennvorrichtung | 5 |
| 302 | Steuergerät für rechte Vordertür | 30 |
| 303 | W205, S205, V205: Steuergerät für linke hintere Tür A205, C205: Steuergerät für hinten | 30 |
| 304 | Gültig für Übertragung 722: Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT | 20 |
| 305 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 30 |
| 306 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 30 |
| 307 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 5 |
| 308 | USA-Version: Elektrischer Bremssteuerungsstecker | 30 |
| 309 | Steuergerät für Notrufsystem | 10 |
| 309 | HERMES-Steuergerät Kommunikationsmodul für Telematikdienste | 5 |
| 310 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 20 |
| 311 | Booster Gebläse elektronischer Gebläseregler | 10 |
| 312 | Steuergerät für Overhead-Bedienfeld | 10 |
| 313 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik | 10 |
| 314 | AMG: Elektronisches Differentialsteuergerät | 5 |
| 315 | Antriebsstrang - Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI - Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI | 5 |
| 316 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
| 317 | Panorama-Schiebedach-Steuermodul Schiebedach-Steuermodul | 30 |
| 318 | Steuergerät für stationäre Heizung | 20 |
| 319 | Hybrid: Hochspannungs-PTC-Heizung | 5 |
| 320 | Steuergerät AIRMATIC Steuergerät für adaptives Dämpfungssystem | 25 |
| 321 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
| 322 | Haupteinheit | 20 |
| 323 | Steuergerät für Parksystem | 5 |
| MF1 / 1 | Audio / COMAND-Anzeige Lüftermotor für Audiogeräte | 7.5 |
| MF1 / 2 | Stereo-Multifunktionskamera Mono-Multifunktionskamera | 7.5 |
| MF1 / 3 | Regen- / Lichtsensor mit Zusatzfunktionen W205, S205, V205: Overhead Control Panel Control Unit | 7.5 |
| MF1 / 4 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 7.5 |
| MF1 / 5 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 7.5 |
| MF1 / 6 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 7.5 |
| MF2 / 1 | Links vorne reversibler Notspannungsaufroller | 5 |
| MF2 / 2 | Audio / COMAND-Bedienfeld Touchpad | 5 |
| MF2 / 3 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 5 |
| MF2 / 4 | Heads Up-Anzeige | 5 |
| MF2 / 5 | Multimedia-Anschlusseinheit | 5 |
| MF2 / 6 | Hybrid: Elektrischer Kältemittelkompressor | 5 |
| MF3 / 1 | Rückmeldeleitung, Klemme 30g, vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
| MF3 / 2 | Steuergerät für Radarsensoren | 5 |
| MF3 / 3 | Schonen | - - |
| MF3 / 4 | Tastengruppe auf der Fahrerseite | 5 |
| MF3 / 5 | Bediengerät für Klimaanlage hinten | 5 |
| MF3 / 6 | Steuergerät für Reifendruckkontrolle | 5 |


Fußraum-Sicherungskasten für Beifahrer  
  
**Position des Sicherungskastens**  
  
*Falten Sie die Abdeckung (1) nach hinten heraus und entfernen Sie sie.*






Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Beifahrer-Fußraums


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 301 | Hybrid: Pyrofuse über Hochspannungs-Trennvorrichtung | 5 |
| 302 | Steuergerät für rechte Vordertür | 30 |
| 303 | W205, S205, V205: Steuergerät für linke hintere Tür A205, C205: Steuergerät für hinten | 30 |
| 304 | Gültig für Übertragung 722: Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT | 20 |
| 305 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 30 |
| 306 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 30 |
| 307 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 5 |
| 308 | USA-Version: Elektrischer Bremssteuerungsstecker | 30 |
| 309 | Steuergerät für Notrufsystem | 10 |
| 309 | HERMES-Steuergerät Kommunikationsmodul für Telematikdienste | 5 |
| 310 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 20 |
| 311 | Booster Gebläse elektronischer Gebläseregler | 10 |
| 312 | Steuergerät für Overhead-Bedienfeld | 10 |
| 313 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik | 10 |
| 314 | AMG: Elektronisches Differentialsteuergerät | 5 |
| 315 | Antriebsstrang - Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI - Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI | 5 |
| 316 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
| 317 | Panorama-Schiebedach-Steuermodul Schiebedach-Steuermodul | 30 |
| 318 | Steuergerät für stationäre Heizung | 20 |
| 319 | Hybrid: Hochspannungs-PTC-Heizung | 5 |
| 320 | Steuergerät AIRMATIC Steuergerät für adaptives Dämpfungssystem | 25 |
| 321 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
| 322 | Haupteinheit | 20 |
| 323 | Steuergerät für Parksystem | 5 |
| MF1 / 1 | Audio / COMAND-Anzeige Lüftermotor für Audiogeräte | 7.5 |
| MF1 / 2 | Stereo-Multifunktionskamera Mono-Multifunktionskamera | 7.5 |
| MF1 / 3 | Regen- / Lichtsensor mit Zusatzfunktionen W205, S205, V205: Overhead Control Panel Control Unit | 7.5 |
| MF1 / 4 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 7.5 |
| MF1 / 5 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 7.5 |
| MF1 / 6 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 7.5 |
| MF2 / 1 | Links vorne reversibler Notspannungsaufroller | 5 |
| MF2 / 2 | Audio / COMAND-Bedienfeld Touchpad | 5 |
| MF2 / 3 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 5 |
| MF2 / 4 | Heads Up-Anzeige | 5 |
| MF2 / 5 | Multimedia-Anschlusseinheit | 5 |
| MF2 / 6 | Hybrid: Elektrischer Kältemittelkompressor | 5 |
| MF3 / 1 | Rückmeldeleitung, Klemme 30g, vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
| MF3 / 2 | Steuergerät für Radarsensoren | 5 |
| MF3 / 3 | Schonen | - - |
| MF3 / 4 | Tastengruppe auf der Fahrerseite | 5 |
| MF3 / 5 | Bediengerät für Klimaanlage hinten | 5 |
| MF3 / 6 | Steuergerät für Reifendruckkontrolle | 5 |






Vorab-Sicherungskasten im Innenraum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motorraum-Sicherungskasten | - - |
| 2 | Hybrid: Zusätzliches Batterierelais für die ECO-Start / Stopp-Funktion | 150 |
| 3 | Gebläseregler | 40 |
| 4 | Schonen | - - |
| 5 | Gültig für Dieselmotor: PTC-Heizungsverstärker | 150 |
| 6 | Rechter A-Säulen-Sicherungskasten | 80 |
| 7 | Sicherung und Relaismodul hinten | 150 |
| 8 | Schonen | - - |
| 9 | Schonen | - - |
| 10 | Gültig für Getriebe 722, 725: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 60 |
| 10 | Hybrid: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 100 |
| 11 | Schonen | - - |
| 12 | Sicherung und Relaismodul hinten | 40 |
| 13 | Rechter A-Säulen-Sicherungskasten | 50 |
| F32 / 4k2 | Ruhestrom-Abschaltrelais |  |
| F96 | Zusätzlicher Batteriekreis 30 Sicherungen |  |
| F96 / 1 | Abgasklappenkreis 87 Sicherungen |  |







Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Motorraum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | Hybrid: Vakuumpumpe | 40 |
| 101 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/2 | fünfzehn |
| 101 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/2 | 20 |
| 102 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/1 | 20 |
| 102 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/1 | 25 |
| 103 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/4 | fünfzehn |
| 103 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/4 | 20 |
| 104 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/3 | fünfzehn |
| 104 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/3 | 20 |
| 105 | Gültig für Getriebe 722.9 (außer 722.930): Steuergerät für Zusatzölpumpe für Automatikgetriebeöl | fünfzehn |
| 106 | Schonen | - - |
| 107 | Gültig mit Motor 274.9: Elektrische Kühlmittelpumpe | 60 |
| 108 | Statischer LED-Scheinwerfer: Rechte vordere Lampeneinheit Hochleistungs-LED, dynamischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit, rechte vordere Lampeneinheit | 20 |
| 109 | Scheibenwischermotor | 30 |
| 110 | Statischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit | 20 |
| 110 | Hochleistungs-LED, dynamischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit, rechte vordere Lampeneinheit |  |
| 111 | Anlasser | 30 |
| 112 | Hybrid: Gaspedalsensor | fünfzehn |
| 113 | Schonen | - - |
| 114 | Luftkompressor | 40 |
| 115 | Linkes Horn und rechtes Horn | fünfzehn |
| 116 | Schonen | - - |
| 117 | Schonen | - - |
| 118 | Hybrid: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 119 | Schaltung 87 C2 Steckerhülse | fünfzehn |
| 120 | Gültig außer AMG: Circuit 87 C1-Steckerhülse | 5 |
| 120 | AMG: Anschlusshülse 87 C1 | fünfzehn |
| 121 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 122 | CPC-Relais | 5 |
| 123 | Schonen | - - |
| 124 | Schonen | - - |
| 125 | Vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
| 126 | Antriebsstrang - Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI - Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI | 5 |
| 127 | Hybrid: Spannungseinbruchbegrenzer | 5 |
| 128 | Linke vordere Lampeneinheit und Schalter für Außenbeleuchtung | 5 |
| 129 | Hybrid: Relais für Starterkreis 50 | 30 |
| 129A | Hybrid: Relais für Starterkreis 50 | 30 |
|  |  |  |
|  | **Relais** |  |
| G | Relais Motorraumkreis 15 |  |
| H. | Starterrelais 50 Relais |  |
| ich | Hybrid: Vakuumpumpenrelais (+) |  |
| J. | CPC-Relais |  |
| K. | Gültig für Getriebe 722.9 (außer 722.930): Ölpumpenrelais |  |
| L. | Hupenrelais |  |
| M. | Heizungsrelais für Wischerparkposition |  |
| N. | Stromkreis 87M Relais |  |
| Ö | Hybrid: Relais für Starterkreis 15 |  |
| P. | Gültig mit Motor 274.9: Kühlmittelpumpenrelais |  |
| Q. | Hybrid: Vakuumpumpenrelais (-) |  |
| R. | AIRmatisches Relais |  |

Version 1



Version 2




Motor-Vorsicherungskasten


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schonen | - - |
| 2 | Gültig für Dieselmotor: Glühendstufe | 100 |
| 3 | Motorsicherung und Relaismodul | 60 |
| 4 | Bordbatterieanschluss des Bordnetzes | - - |
| 5 | Motorsicherung und Relaismodul | 150 |
| 6 | Linke Sicherung und Relaismodul | 125 |
| 7 | Lüftermotor (600 W / 850 W) | 80 |
| 8 | Steuergerät für elektrische Servolenkung | 125 |
| 9 | Lüftermotor (1000 W) | 150 |
| 10 | Fahrzeuginnenraum-Sicherungskasten | 200 |
| 11 | Schonen | - - |
| 12 | Hybrid: Leistungselektronik-Steuergerät Mit Motor 651.9 und USA-Version: Steuergerät für Katalysatorheizung | - - |
| 13 | Generator | 400 |
| Cl | Hybrid: Entkopplungsrelais | - - |
| C2 | Hybrid: Schaltung 31 | - - |
| C3 / 1 | Gültig außer AMG: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 40 |
| C3 / 2 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 60 |
| F32 / 3k1 | Relais entkoppeln |  |

Sicherungskasten im Gepäckraum  
  
**Position des Sicherungskastens**  
  
*Der Sicherungskasten befindet sich im Gepäckraum (auf der rechten Seite) unter dem Boden.*



*Pfeilrichtung nach oben.*  
**Sicherungskastendiagramm**





Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Kofferraum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klemme 30 "E1" Vorschub |  |
| 2 | Klemme 30g "E2" Vorschub |  |
| 400 | BlueTEC: AdBlue®-Steuereinheit | 25 |
| 401 | BlueTEC: AdBlue®-Steuereinheit | fünfzehn |
| 402 | BlueTEC: AdBlue®-Steuereinheit | 20 |
| 403 | Gültig bis 30.11.2015: Beifahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 30 |
| 403 | Gültig ab 01.12.2015: Beifahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 25 |
| 404 | Gültig bis 30.11.2015: Fahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 30 |
| 404 | Gültig ab 01.12.2015: Fahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 25 |
| 405 | Schonen | - - |
| 406 | Steuergerät für linke Vordertür | 30 |
| 407 | Schonen | - - |
| 408 | W205, S205, V205: Steuergerät für rechte hintere Tür A205, C205: Steuergerät für hinten | 30 |
| 409 | Schonen | - - |
| 410 | Funkfernbedienungsempfänger für stationäre Heizung Antennenumschalter für Telefon und stationäre Heizung | 5 |
| 411 | Links vorne reversibler Notspannungsaufroller | 30 |
| 412 | Hybrid: Steuergerät für Batteriemanagementsystem | 7.5 |
| 413 | Steuergerät für Kofferraumdeckel | 5 |
| 414 | Tunereinheit | 5 |
| 415 | Steuergerät für Kameraabdeckung Parfümzerstäubergenerator | 5 |
| 416 | Antennenverstärker / Kompensator für Mobiltelefonsysteme Kontaktplatte für Mobiltelefone | 7.5 |
| 417 | 360 ° Kamera-Steuergerät Rückfahrkamera | 5 |
| 418 | Steuergerät für Rücksitzheizung AIRSCARF-Steuergerät | 5 |
| 419 | Steuergerät zur Einstellung der Lordosenstütze des Beifahrersitzes | 5 |
| 420 | Steuergerät zur Einstellung der Lordosenstütze des Fahrersitzes | 5 |
| 421 | Schonen | - - |
| 422 | Schonen | - - |
| 423 | Steuergerät für Soundsystemverstärker | 5 |
| 424 | AIR BODY CONTROL Plus Steuergerät Gültig für Motor 276: Motorgeräuschsteuergerät | fünfzehn |
| 425 | Schonen | - - |
| 426 | Schonen | - - |
| 427 | Schonen | - - |
| 428 | Schonen | - - |
| 429 | Schonen | - - |
| 430 | Schonen | - - |
| 431 | Spezial-Fahrzeug-Multifunktionssteuergerät | 25 |
| 432 | Spezial-Fahrzeug-Multifunktionssteuergerät | 25 |
| 433 | Anhängererkennungssteuergerät | fünfzehn |
| 434 | Anhängererkennungssteuergerät | fünfzehn |
| 434 | AMG: Elektrisches Feststellbremssteuergerät | 30 |
| 435 | Anhängererkennungssteuergerät AMG: Elektronisches Differentialsteuergerät | 25 |
| 436 | Anhängererkennungssteuergerät | fünfzehn |
| 437 | Anhängererkennungssteuergerät | 25 |
| 438 | Steuergerät für DC / AC-Wandler | 30 |
| 439 | Taxameter Spiegel Taxameter | 5 |
| 439 | A205: Steuergerät hinten | 25 |
| 440 | Steuergerät für Rücksitzheizung AIRSCARF-Steuergerät | 30 |
| 441 | AIRSCARF Steuergerät | 30 |
| 442 | Steuergerät für Kraftstoffsystem | 25 |
| 443 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 30 |
| 444 | Elektrischer Anschluss für Tablet PC | fünfzehn |
| 445 | S205: Gepäckraumsteckdose | fünfzehn |
| 446 | Zigarettenanzünder vorne mit Aschenbecherbeleuchtung Fahrzeuginnensteckdose | fünfzehn |
| 447 | Rechte hintere Mittelkonsolenbuchse 12V | fünfzehn |
| 448 | Gültig für Übertragung 722, 725: Sperrklinkenkondensator | 10 |
| 449 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterelement mit integrierter Heizung AMG: Steuergerät für elektrische Feststellbremse | 5 |
| 450 | SAM-Steuergerät hinten | 5 |
| 451 | Steuergerät für Kraftstoffsystem BlueTEC: AdBlue®-Steuergerät | 5 |
| 452 | Integrierter äußerer rechter hinterer Stoßstangenradarsensor Integrierter äußerer linker hinterer Stoßstangenradarsensor Mittlerer hinterer Stoßstangenradarsensor Äußerer rechter hinterer Stoßstangenradarsensor Äußerer linker hinterer Stoßstangenradarsensor | 5 |
| 453 | Radarsensor der linken vorderen Stoßstange Radarsensor der rechten vorderen Stoßstange COLLISION PREVENTION ASSIST-Steuereinheit | 5 |
| 454 | Gültig für Getriebe 722: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 7.5 |
| 454 | Fahrschulpaket: Fußraumbeleuchtungsschalter Pedalbetriebsüberwachungsschalter BlueTEC: AdBlue®-Steuergerät | 5 |
| 455 | Steuergerät für DC / AC-Wandler | 5 |
| 456 | Front- Fernradarsensor DISTRONIC elektrische Steuereinheit | 5 |
| 457 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik Steuergerät für Batteriemanagementsystem AMG: Steuergerät für elektronisches Differential Steuergerät für aktives Motorlager | 5 |
| 458 | Schaltmodul hinten | 5 |
| 459 | Hybrid: Ladegerät AMG: AMG Fahrwerkssteuergerät | 5 |
| 460 | KEYLESS-GO Steuergerät | 10 |
| 461 | FM 1, AM, CL [ZV] und KEYLESS-GO Antennenverstärker | 5 |
| 462 | Steuergerät für Soundsystemverstärker | 40 |
| 463 | W205, S205, V205: Heckscheibenheizung über Kondensator zur Unterdrückung von Heckscheibenstörungen A205, C205: Elektrischer Steckverbinder für Verdeck / Fahrzeuginnenraum | 30 |
| 464 | Steuergerät für Kofferraumdeckel Steuergerät für Heckklappe | 40 |
| 465 | SAM-Steuergerät hinten | 40 |
| 466 | SAM-Steuergerät hinten | 40 |
| 467 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterelement mit integrierter Heizung A205: Steuergerät hinten | 40 |
|  |  |  |
|  | **Relais** |  |
| S. | Relais für Fahrzeuginnenkreis 15 |  |
| T. | Relais für Heckscheibenheizung |  |
| U. | 2. Sitzreihenbecherhalter und Steckdosenrelais |  |
| V. | BlueTEC: AdBlue® Relais |  |
| X. | 1. Sitzreihe / Kofferraum Kühlschrank und Steckdosenrelais |  |
| Y. | Ersatzrelais |  |
| ZR1 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterheizungsrelais |  |
| ZR2 | Relais reservieren |  |
| ZR3 | Relais reservieren |  |